Imagem a ser gravada no equipamento para orientação ao usuário:

1. Gravada na face externa da barreira de madeira que fica no interior da estrutura;
2. Gravada na superfície externa do equipamento.

Partes componentes do sistema, do ponto de vista do usuário:

1 - Porta para acesso ao sistema de descontaminação.

2 - Gancho para fixação da máscara.

3 - Botão para acionar o sistema de descontaminação.

4 - Led Verde, para indicação de operação do sistema de descontaminação.

5 - Led Vermelho, para indicar falha do equipamento.

Instruções de Operação

1 - Pendure a máscara nos fixadores.

2 - Aperte o botão LIGAR.

3 - A máscara vai se movimentar para a câmara interna e será descontaminada em 5 minutos.

4 - O luz indicadora verde começará a piscar, indicando o início do processo de descontaminação. Ao final do processo ela ficará acesa até a máscara ser trazida até a porta do equipamento, podendo ser retirada.

Orientações Gerais

1 - A luz indicadora vermelha representa uma falha do equipamento, podendo indicar que uma lâmpada queimou.

2 - Nunca coloque a mão no interior da câmara, pois a luz ultravioleta UVC é nociva aos tecidos humanos.